Priedas Nr. 4

2025-04-23 redakcija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| (Vardas, pavardė/įmonės pavadinimas) |
|  |
| (Telefono numeris/el. paštas) |

**PRAŠYMAS PATIKRINTI INŽINERINIUS TINKLUS IR TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ** |
| (Data) |
| **Objektas:** |   |
|  (Statomo objekto pavadinimas, adresas) |
| **Projekto derinimo numeris ir suderinimo data:** |   |
| **Statytojas (užsakovas):** |   |
|  | (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tel. nr.) |
| **Rangovas:** |   |
|  | (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tel. nr.) |

**Atstovas** su kuriuo bus susisiekiama tinklų pridavimo metu (pažymėti X): [ ]  Statytojas; [ ]  Rangovas

**Pasirinkite tikrinimo tipą**: [ ]  pirminis tikrinimas

(Galimas tik 1 pasirinkimas) [ ]  pakartotinis tikrinimas

**Techninės dokumentacijos inžinierius pateikęs pastabas pirminio tikrinimo metu:** Pasirinkite inžinierių

 (Pildykite tuo atveju, jeigu pasirinkta pakartotinis tikrinimas)

**Pridedami dokumentai:** (pažymėti X pridedamus dokumentus)

[ ]  Sutikimas (prisijungimui prie privačių tinklų, klojant per privatų sklypą, bendrasavininko);

[ ]  Geodezinė nuotrauka (.pdf ir .dwg formatais su visų diametrų šulinių ir sklendžių kortelėmis);

[ ]  Kadastro byla (reikalinga bendro naudojimo tinklų pridavimo atveju);

[ ]  Nuotekų tinklų TV diagnostikos ataskaita**\***;

[ ]  Išrašas iš nekilnojamojo turto registro;

[ ]  Įgaliojimas (jeigu projektas rengtas daugiau nei vienam turtiniam vienetui ir prašymą pasirašo vienas objekto savininkas).

[ ]  Statytojo/rangovo **užpildytas** objekto pastabų aktas **(privaloma jeigu tai pakartotinis tikrinimas, teikiamas .docx formatu).**

**Nurodykite bendrą objekto patikrai pateikiamų tinklų ilgį:**

(pažymėti X, nurodytas laikas yra iki kiek gali užtrukti dokumentų patikra)

[ ]  **Iki 100 m** - 5 d/d. [ ]  **Nuo 100 m iki 500 m** - 10 d/d. [ ]  **Nuo 500 m iki 1500 m** - 15 d/d [ ]  **Virš 1500 m** - 20 d/d

**Prašomų patikrinti atliktų darbų pobūdis:** (pažymėti X)

[ ]  Patikrinti pastatytus vandentiekio tinklus

[ ]  Patikrinti vandens apskaitos mazgą ir sumontuoti apskaitą

[ ]  Patikrinti pastatytus buitinių nuotekų tinklus

[ ]  Patikrinti pastatytus paviršinių nuotekų tinklus

[ ]  Patikrinti nuotekų siurblinės statybinę/technologinę dalį

[ ]  Patikrinti nuotekų siurblinės elektrinę/automatikos dalį

**Pastabos:**

**\* TV diagnostika privaloma visiems objektams išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų nuotekų tinklams ir individualaus pastato buitinių nuotekų išvadui.**

* **Jei paslaugų suderintu laiku atlikti nepavyksta, nes užsakovas nepasiruošęs darbams arba darbai atlikti netinkamai, užsakovas turės teikti naują prašymą ir pakartotinė paslauga bus mokama;**
* **Vandens tyrimas bus paimtas ir sąskaita už tyrimą bus pateikta, priėmus vandens apskaitos mazgą;**
* **Dokumentų patikros terminas (nurodomas darbo dienomis) priklausys nuo objekto patikrai pateiktos inžinerinių tinklų apimties ir objekto sudėtingumo;**
* **Dėl objekte pastatytų inžinerinių tinklų apžiūros, su nurodytu atstovu bus susisiekiama nurodytais kontaktais.**

|  |
| --- |
|  |
| *(Vardas, Pavardė, parašas)* |