Priedas Nr. 4

2024-01-11 redakcija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas) | |  | | (Adresas, telefono numeris, el. paštas) |   **PRAŠYMAS PATIKRINTI TINKLUS, SIURBLINES, APSKAITOS MAZGĄ** | | | | | | |
|  | |
| (Data) | |
| **Objektas:** |  | | | | |
| (Statomo objekto pavadinimas, adresas) | | | | | |
| **Projekto derinimo numeris ir suderinimo data:** | | | |  | |
| **Statytojas (užsakovas):** | |  | | | |
|  | | (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tel. nr.) | | | |
| **Rangovas:** | |  | | | |
|  | | (Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tel. nr.) | | | |

**Atstovas** su kuriuo bus susisiekiama tinklų pridavimo metu (pažymėti X):  Statytojas;  Rangovas

**Pridedami dokumentai:** (pažymėti X pridedamus dokumentus)

Sutikimas (prisijungimui prie privačių tinklų, klojant per privatų sklypą, bendrasavininkio);

Geodezinė nuotrauka (.pdf ir .dwg formatais su visų diametrų šulinių ir sklendžių kortelėmis);

Kadastro byla (reikalinga bendro naudojimo tinklų pridavimo atveju);

Vandens tyrimo protokolas;

Nuotekų tinklų TV diagnostikos ataskaita**\***;

Išrašas iš nekilnojamojo turto registro;

Įgaliojimas (jeigu projektas rengtas daugiau nei vienam turtiniam vienetui ir prašymą pasirašo vienas objekto savininkas).

**Nurodykite bendrą objekto patikrai pateikiamų tinklų ilgį:**

(pažymėti X, nurodytas laikas yra iki kiek gali užtrukti dokumentų patikra)

**Iki 100 m** - 5 d/d.  **Nuo 100 m iki 500 m** - 10 d/d.  **Nuo 500 m iki 1500 m** - 15 d/d  **Virš 1500 m** - 20 d/d

**Prašomų patikrinti atliktų darbų pobūdis:** (pažymėti X)

Patikrinti pastatytus vandentiekio tinklus

Patikrinti vandens apskaitos mazgą ir sumontuoti apskaitą

Patikrinti pastatytus buitinių nuotekų tinklus

Patikrinti pastatytus paviršinių nuotekų tinklus

Patikrinti nuotekų siurblinės statybinę/technologinę dalį

Patikrinti nuotekų siurblinės elektrinę/automatikos dalį

**Pastabos:**

**\* TV diagnostika privaloma visiems objektams išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų nuotekų tinklams ir individualaus pastato buitinių nuotekų išvadui.**

* **Jei paslaugų suderintu laiku atlikti nepavyksta, nes užsakovas nepasiruošęs darbams arba darbai atlikti netinkamai, užsakovas turės teikti naują prašymą ir pakartotinė paslauga bus mokama;**
* **Vandens tyrimas bus paimtas ir sąskaita už tyrimą bus pateikta, priėmus vandens apskaitos mazgą;**
* **Dokumentų patikros terminas (nurodomas darbo dienomis) priklausys nuo objekto patikrai pateiktos inžinerinių tinklų apimties;**
* **Bendras objekto patikros terminas priklausys nuo priduodamų tinklų ilgio ir objekto sudėtingumo;**
* **Dėl objekte pastatytų inžinerinių tinklų apžiūros, su nurodytu atstovu bus susisiekiama nurodytais kontaktais.**

|  |
| --- |
|  |
| *(Vardas, Pavardė, parašas)* |